

**IEPIRKUMA**

**„Datoru komponenšu piegāde”**

**NOLIKUMS**

**Identifikācijas Nr.: ĀND 2018/100**

**Ādažos**

**2018**

1. **Vispārējā informācija**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** ĀND 2018/100
   2. **Pasūtītājs:** Ādažu novada dome
   3. **Pasūtītāja rekvizīti**:

|  |  |
| --- | --- |
| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

* 1. **Kontaktpersona**: Zane Liepiņa, tālr.: 67996298, e-pasts: [zane.liepina@adazi.lv](mailto:zane.liepina@adazi.lv);

1. **Informācija par iepirkumu**
   1. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.
   2. Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv/).
2. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
   1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018.gada 21. augustam** plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu (t.sk., kurjerpastu). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
   2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.
   3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
   4. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 3.1. punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 3.1. punktā minētajam datumam un laikam, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 4.1. punktā norādītai informācijai un papildu norādei "GROZĪJUMI" vai "ATSAUKUMS".
   5. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.
   6. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.
3. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

* pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
* Atzīme „Neatvērt līdz **2018.gada 21. augustam** plkst. 10:00”;
  1. Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trīs daļām:
* pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
* tehniskais un finanšu piedāvājums.
  1. Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 4.1.punktā minētajā iepakojumā.
  2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
  3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
  4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu tehnisko specifikāciju apjomu.
  5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
  6. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.
  7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.
  8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
  9. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.
  10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Iepirkums nav sadalīts daļās. Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.
   2. Līguma izpildes termiņš –12 mēneši. Līgums tik noslēgts par kopējo maksimālo līgumcenu 7000,00 EUR bez PVN.
   3. Pasūtītājs ir tiesīgs līguma darbības laikā iegādāties preces, kuru kopējā vērtība ir mazāka par kopējo maksimālo līgumcenu.
2. **Kvalifikācijas prasības**
   1. Pretendents, visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
   2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir realizējis 3 (trīs) līdzvērtīgu līgumu izpildi, kur katrs no tiem atbilst vienlaikus šādām pazīmēm:

* līguma priekšmets ir datorkomponenšu piegāde;
* līguma kopējā līgumcena ir vismaz 5000 EUR bez PVN;
* par visu līgumu realizāciju ir pievienotas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.

Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.

1. **Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti:**
   1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (atbilstoši A1 formai).

Pieteikumu paraksta arī visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā.

* 1. Informācija par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā realizētajiem līgumiem. Informācija sagatavojama saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (skatīt A2 formu), pievienojot pasūtītāju atsauksmes.
  2. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām:
* Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši apliecinājuma veidnei (A3 pielikums) par gatavību nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,
* dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

1. **Tehniskais un finanšu piedāvājums**
   1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents tajā iekļauj tehnisko un finanšu piedāvājumu, kas jāsagatavo tādā detalizācijas pakāpē, lai iepirkuma komisija varētu secināt Pretendenta piedāvājuma atbilstību pasūtītāja prasībām, kā arī detalizētas preču vienību cenas.
   2. Tehniskais un finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši A4 pielikuma formai.
2. **Piedāvājumu izvēles kritēriji**
   1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības **saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam**, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un **kura cena ir viszemākā.**
3. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto lētāko Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.
   2. Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī Iepirkuma noteikumiem.
   3. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska uzaicinājuma. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents nesniedz atbildi/komentārus par iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
   4. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
4. **Informācijas apmaiņa**
   1. Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. Pretendentam jautājumi ir jāiesniedz savlaicīgi, lai Pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto varētu sniegt atbildi. Ja jautājums nav iesniegts savlaicīgi, komisija patur tiesības nesniegt atbildi.
   2. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai Pasūtītāja mājas lapā attiecībā uz iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā.

A1. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2018/100)

**Pieteikums dalībai iepirkumā**

Iepirkuma Identifikācijas Nr. \_\_\_\_

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
3. (pretendenta nosaukums) atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mazā vai vidējā uzņēmuma[[1]](#footnote-1)) kritērijiem.

**Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lappusē.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informācija par pretendentu** | | | | |
| **Pretendenta nosaukums:** | |  | | |
| **Reģistrācijas numurs:** | | **LV-** | | |
| **Juridiskā adrese:** | | **LV-** | | |
| **Pasta adrese:** | |  | | |
| **Tālrunis:** | |  | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** | |  | | |
|  | | | | |
| 1. **Finanšu rekvizīti** | | | | |
| **Bankas nosaukums:** |  | | | |
| **Bankas kods:** |  | | | |
| **Konta numurs:** |  | | | |
|  | | | | |
| 1. **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** | | | | |
| **Vārds, uzvārds:** |  | | | |
| **Ieņemamais amats:** |  | | | |
| **Tālrunis:** |  | | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** |  | | | |

**Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.**

Kopējā piedāvājuma līgumcena: **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** bez PVN.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Pilnvarotās personas vārds, uzvārds** |  |
| **Pilnvarotās personas amats:** |  |
| **Pilnvarotās personas paraksts:** |  |

Z.v.

**A2 pielikums: Izpildīto līgumu sarakstu veidne**

**IZPILDĪTO LĪGUMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Objekta nosaukums un veikto darbu raksturojums,** | **Līgumcena PVN (EUR)** | **Vieta** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)** | **Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis** |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

***Pielikumā:***

Atsauksme Nr.1 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atsauksme Nr.2 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atsauksme Nr.3 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A3 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās** **apliecinājuma veidne**

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

**PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM**

**APLIECINĀJUMS**

**Iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros**

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts > un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| 1. **<Paraksttiesīgās personas paraksts>** |

**A4 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne**

Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1. Cenas tehniskajā/finanšu piedāvājumā jānorāda par vienu preces vienību, kā arī obligāti jānorāda ražotājs, preces modelis, ražotāja norādītie preces parametri, saite uz piedāvātās preces ražotāja mājas lapā redzamo specifikāciju.
2. Tehniskais/finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniski – Ms Excel (XLS) formātā.
3. Piegādātājam jāspēj piegādāt visas tehniskajās specifikācijās norādītās preces.
4. Iepirkumam apjoms iepriekš nav zināms, preces tiks iepirktas pēc nepieciešamības un ja tās nebūs iespējams iegādāties centralizētajā elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS);
5. Preces piegāde līdz 5 darba dienām.

Tehniskais/finanšu piedāvājums

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Dator-piederums** | | **Parametrs** | **Min. prasības** | **Ražotājs, modelis, ražotāja norādītie parametri** | **Saite uz piedāvātā datorpiederuma ražotāja mājas lapā redzamo specifikāciju** | **Cena (EUR bez PVN)** |
| **1** | | **RAM 1.1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 1 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 667 MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=5 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **2** | | **RAM 1.2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 2 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 800 MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=6 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **3** | | **RAM 1.3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 1333 MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=9 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **4** | | **RAM 1.4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 1600 MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.5V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **5** | | **RAM 1.5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 1600 MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.5V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **6** | | **RAM 1.6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-240 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 1600 MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.35V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **7** | | **RAM 1.7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **8** | | **RAM 1.8** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **9** | | **RAM 1.9** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 16GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **10** | | **RAM 1.10** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **11** | | **RAM 1.11** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 8GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **12** | | **RAM 1.12** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 8GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-288 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  | |  | Īpašības | Unbuffered, non-ECC |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **13** | | **RAM 2.1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 1 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-200 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 667 MHz |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **14** | | **RAM 2.2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 2 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-200 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 667 MHz |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **15** | | **RAM 2.3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 2 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-200 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 800MHz |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **16** | | **RAM 2.4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR2 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-200 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 800MHz |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **17** | | **RAM 2.5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-204 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 1600MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.5V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **18** | | **RAM 2.6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-204 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 1600MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.35V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **19** | | **RAM 2.7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-204 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 1600MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.5V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **20** | | **RAM 2.8** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-204 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 1600MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=11 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.35V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **21** | | **RAM 2.9** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **22** | | **RAM 2.10** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **23** | | **RAM 2.11** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 16 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2133MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=15 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **24** | | **RAM 2.12** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 4 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **25** | | **RAM 2.13** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 8 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **26** | | **RAM 2.14** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | 16 GB |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | DIMM-260 pin |  |  |  |
|  | |  | Kopnes ātrums | 2400MHz |  |  |  |
|  | |  | CAS aizture | CL=17 |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 1.2V |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **27** | | **Cietais disks 1.1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 500GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 32MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **28** | | **Cietais disks1.2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 500 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 32MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | Vismaz NCQ un vismaz Hot-Plug support |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **29** | | **Cietais disks 1.3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 32MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **30** | | **Cietais disks 1.4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 64 MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | Vismaz NCQ un vismaz Hot-Plug support |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **31** | | **Cietais disks 1.5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 2TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 64 MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | Vismaz NCQ un vismaz Hot-Plug support |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **32** | | **Cietais disks 1.6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 3TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 64 MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 7200 |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | Vismaz NCQ un vismaz Hot-Plug support |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **33** | | **Cietais disks 1.7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 3TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 256MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 3.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 5200 |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | Vismaz Hot-Plug Support |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **34** | | **Cietais disks 2.1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 500GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 128 MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 7200rpm |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **35** | | **Cietais disks 2.2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 128 MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 5400rpm |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **36** | | **Cietais disks 2.3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 2TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 128 MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 5400rpm |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 5 gadi |  |  |  |
| **37** | | **Cietais disks 2.4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SAS 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Cache | Vismaz 128MB |  |  |  |
|  | |  | NAND Flash Size | Vismaz 32 MB |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 10000rpm |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Vismaz kriptēšana, AES 256-bit |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **38** | | **Cietais disks 3.1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 100 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 500 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 80000 IOPS/80000IOPS |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | Nav pieprasīta |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **39** | | **Cietais disks 3.2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 120 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 530 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 85000 IOPS/85000IOPS |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | vismaz NCQ |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **40** | | **Cietais disks 3.3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 250 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 540 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 89000 IOPS/95000IOPS |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 128-bit AES; |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **41** | | **Cietais disks 3.4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 250 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 62000 IOPS/82000IOPS |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | vismaz NCQ |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **42** | | **Cietais disks 3.5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 480 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 85000 IOPS/80000IOPS |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Nav pieprasīta |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **43** | | **Cietais disks 3.6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 500 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 97000 IOPS/85000IOPS |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES; |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **44** | | **Cietais disks 3.7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 500 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 520 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 99000 IOPS/90000IOPS |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES; |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **45** | | **Cietais disks 3.8** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 960 TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 510 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 90000 IOPS/90000IOPS |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES; |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **45** | | **Cietais disks 3.8** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 960 TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 490 MBps / 470 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 70000 IOPS/60000IOPS |  |  |  |
|  | |  | NAND atbalsts | vismaz 3D NAND TLC |  |  |  |
|  | |  | Endurance | vismaz 3 DWPD |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES; |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 5 gadi |  |  |  |
| **46** | | **Cietais disks 3.9** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 2 TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA 6Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2.5” |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | Vismaz 550 MBps / 510 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | Vismaz 90000 IOPS/90000IOPS |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES; |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **46** | | **Cietais disks 3.9** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 120 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | M.2 |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2280 |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | 700 MBps/650 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | 57000 IOPS / 100000 IOPS |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Nav pieprasīta |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **46** | | **Cietais disks 3.9** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Tips | SSD |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 250 GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | M.2 |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 2280 |  |  |  |
|  | |  | Iekšējo datu pārsūtīšanas ātrums (lasīšana/ rakstīšana) | 2800 MBps/950 MBps |  |  |  |
|  | |  | max Nejauša 4K lasīšana/rakstīšana | 170000 IOPS / 150000 IOPS |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Nav pieprasīta |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **47** | | **Cietais disks 4.1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 500GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 135g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **48** | | **Cietais disks 4.2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 500GB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | triecienfrošs korpuss |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 210g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **49** | | **Cietais disks 4.3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 145g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **50** | | **Cietais disks 4.4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 1 TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 130g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **51** | | **Cietais disks 4.5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 1 TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | triecienizturīgs |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 230g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **52** | | **Cietais disks 4.6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 2TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 140g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **53** | | **Cietais disks 4.7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz2 TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 130g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **54** | | **Cietais disks 4.8** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz2 TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | triecienizturīgs |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES, MIL-STD-810G |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 230g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **55** | | **Cietais disks 4.9** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 3TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 240g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **56** | | **Cietais disks 4.10** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 3TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Drošība | vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 260g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **57** | | **Cietais disks 4.11** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 4TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | triecienizturīgs |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 310g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **58** | | **Cietais disks 4.12** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 6TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Drošība | kriptēšana vismaz 256-bit AES |  |  |  |
|  | |  | Svars | Ne lielāks par 1kg |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **59** | | **Cietais disks 5.13** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 8 TB |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Vismaz 2xUSB 3.0, Gigabit ethernet |  |  |  |
|  | |  | RAID kopēšanas iespēja | Vismaz RAID 0, RAID 1, JBOD |  |  |  |
|  | |  | Drošība | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Attālinātās piekļuves protokoli | Ir, vismaz SNMP, HTTP, SSH |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **60** | | **Pamatplate 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Ligzda | LGA 1150 |  |  |  |
|  | |  | Max atmiņa | Vismaz 16 GB DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Sata konektori | Vismaz vismaz 2xSATA2 3GB/s, |  |  |  |
|  | |  | Sloti | Vismaz 1xPCIex16; |  |  |  |
|  | |  |  | Vismaz 1xPCIe x1; |  |  |  |
|  | |  | Porti | Vismaz 4x USB 2.0, |  |  |  |
|  | |  | NIC | Integrēts, 1xGigabit |  |  |  |
|  | |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  | |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA un 1xDVI |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **61** | | **Pamatplate 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Ligzda | LGA 1150 |  |  |  |
|  | |  | Max atmiņa | Vismaz 32 GB DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Sata konektori | Vismaz 4 x SATA3 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Sloti | Vismaz 1xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
|  | |  |  | Vismaz 1xPCIe2.0 x1; |  |  |  |
|  | |  | Porti | Vismaz 4x USB 2.0 |  |  |  |
|  | |  |  | Vismaz 2xUSB3.0 |  |  |  |
|  | |  | NIC | Integrēts, Gigabit |  |  |  |
|  | |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  | |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA un 1xDVI |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **62** | | **Pamatplate 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Ligzda | LGA 1150 |  |  |  |
|  | |  | Max atmiņa | Vismaz 32 GB DDR3 |  |  |  |
|  | |  | Sata konektori | Vismaz 4 x SATA 6Gb/s |  |  |  |
| Atbalsta vismaz RAID 0, 1, 5 |  |  |  |
|  | |  | Sloti | Vismaz 1xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
| Vismaz 2xPCIe2.0 x1; |  |  |  |
|  | |  | Porti | Vismaz 8x USB (no tiem vismaz 2xUSB3.0) |  |  |  |
|  | |  | NIC | Integrēts, Gigabit |  |  |  |
|  | |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  | |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | Vismaz ATX |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **63** | | **Pamatplate 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Ligzda | LGA 1151 |  |  |  |
|  | |  | Max atmiņa | Vismaz 32 GB DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Disku konektori | Vismaz 4x Sata 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Disku ligzda | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | RAID | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Sloti | Vismaz 1xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
| Vismaz 1xPCIe 2.0 x1 |  |  |  |
|  | |  | Porti | Vismaz 4x USB 2.0 |  |  |  |
|  | |  | vismaz 2xUSB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | USB 3.1 - nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | NIC | Integrēts, Gigabit ethernet |  |  |  |
|  | |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  | |  | Video konektori | Vismaz 1xDVI |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **64** | | **Pamatplate 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Ligzda | LGA 1151 |  |  |  |
|  | |  | Max atmiņa | Vismaz 32GB DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Disku konektori | Vismaz 6x Sata 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Disku ligzda | Vismaz 1x M.2 ligzda |  |  |  |
|  | |  | RAID | Nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Sloti | Vismaz 1xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
| vismaz 1xPCIe 2.0 x1 |  |  |  |
|  | |  | Porti | Vismaz 2x USB 2.0 |  |  |  |
|  | |  | Vismaz 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A |  |  |  |
|  | |  | vismaz 1xUSB 3.1 vismaz gen1 Type C |  |  |  |
|  | |  | NIC | Integrēts, Gigabit ethernet |  |  |  |
|  | |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  | |  | Video konektori | Vismaz 1xVGA, vismaz1xDVI |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **65** | | **Pamatplate 6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Ligzda | LGA 1151 |  |  |  |
|  | |  | Max atmiņa | Vismaz32 GB DDR4 |  |  |  |
|  | |  | Disku konektori | Vismaz 4x Sata 6.0 Gb/s |  |  |  |
|  | |  | Disku ligzda | Vismaz 1x M.2 ligzda |  |  |  |
|  | |  | RAID | Vismaz 0,1,5 |  |  |  |
|  | |  | Sloti | Vismaz 1xPCIe 3.0 x16; |  |  |  |
| Vismaz 1xPCI |  |  |  |
|  | |  |  | Vismaz 4xUSB 3.0 Type A |  |  |  |
|  | |  | vismaz 1xUSB 3.1 vismaz gen1 Type C |  |  |  |
|  | |  | NIC | Integrēts, Gigabit ethernet |  |  |  |
|  | |  | Audio | Integrēts |  |  |  |
|  | |  | Video konektori | Vismaz 1xDP, vismaz1xHDMI |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | mATX vai ATX |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **66** | | **CPU 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | LGA 1150 |  |  |  |
|  | |  | Kodolu skaits | Vismaz 2 |  |  |  |
|  | |  | cache | Vismaz 2MB |  |  |  |
|  | |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  | |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 2800 |  |  |  |
|  | |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 55W |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **67** | | **CPU 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | LGA 1150 |  |  |  |
|  | |  | Kodolu skaits | Vismaz 2 |  |  |  |
|  | |  | cache | Vismaz 3MB |  |  |  |
|  | |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  | |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 5000 |  |  |  |
|  | |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 55W |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **68** | | **CPU 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | LGA 1150 |  |  |  |
|  | |  | Kodolu skaits | Vismaz 4 |  |  |  |
|  | |  | cache | Vismaz 6MB |  |  |  |
|  | |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 6500 |  |  |  |
|  | |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  | |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 85W |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **69** | | **CPU 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | LGA 1151 |  |  |  |
|  | |  | Kodolu skaits | Vismaz2 |  |  |  |
|  | |  | cache | Vismaz2MB |  |  |  |
|  | |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 3000 |  |  |  |
|  | |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  | |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 65W |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **69** | | **CPU 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | LGA 1151 |  |  |  |
|  | |  | Kodolu skaits | Vismaz4 |  |  |  |
|  | |  | cache | Vismaz 6MB |  |  |  |
|  | |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  | |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  | |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 65W |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **70** | | **CPU 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | LGA 1151 |  |  |  |
|  | |  | Kodolu skaits | Vismaz6 |  |  |  |
|  | |  | cache | Vismaz 9MB |  |  |  |
|  | |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | 11000 |  |  |  |
|  | |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  | |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 65W |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **71** | | **CPU 6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | LGA 1151 |  |  |  |
|  | |  | Kodolu skaits | Vismaz6 |  |  |  |
|  | |  | cache | Vismaz 12MB |  |  |  |
|  | |  | Passmark Performance Test CPU testā punkti | Vismaz 15500 |  |  |  |
|  | |  | Integrēta grafika | Jā |  |  |  |
|  | |  | Max plānotā termiskā jauda | Ne vairāk kā 100W |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **72** | | **Videokarte 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | PCI-E 2.0 |  |  |  |
|  | |  | Atmiņa | Vismaz 1GB DDR-3 |  |  |  |
|  | |  | Dzesēšana | Ventilators |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas joslas platums | Vismaz 64 |  |  |  |
|  | |  | Izejas | Vismaz 1xD-Sub; 1xDVI, 1xHDMI |  |  |  |
|  | |  | Takts frekvence dzinējam | Vismaz 500 MHz |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | Vismaz OpenGL 3, DirectX 10 |  |  |  |
|  | |  | Takts frekvence atmiņai | Vismaz 1000 MHz |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **73** | | **Videokarte 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | PCI-e 2.1 x16 |  |  |  |
|  | |  | Atmiņa | Vismaz 2GB DDR-3 |  |  |  |
|  | |  | Dzesēšana | radiators |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas joslas platums | Vismaz 64 |  |  |  |
|  | |  | Izejas | Vismaz 1xD-Sub; 1xDVI, 1xHDMI |  |  |  |
|  | |  | Takts frekvence dzinējam | Vismaz 630 MHz |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | Vismaz DirectX11, |  |  |  |
|  | |  | Takts frekvence atmiņai | Vismaz 1000 MHz |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **74** | | **Videokarte 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | PCI-e 3.0 x16 |  |  |  |
|  | |  | Atmiņa | Vismaz 2GB DDR-5 |  |  |  |
|  | |  | Dzesēšana | Ventilators |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas joslas platums | Vismaz 64 |  |  |  |
|  | |  | Izejas | Vismaz 1xDVI, 1xHDMI |  |  |  |
|  | |  | Takts frekvence dzinējam | Vismaz 1200 MHz |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | Vismaz DirectX12, OpenGL 4.5 |  |  |  |
|  | |  | Takts frekvence atmiņai | Vismaz 6000 MHz |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **75** | | **Videokarte 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Kopne | PCI-e 3.0 x16 |  |  |  |
|  | |  | Atmiņa | Vismaz 2GB DDR-5 |  |  |  |
|  | |  | Dzesēšana | Ventilators |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas joslas platums | Vismaz 128 |  |  |  |
|  | |  | Izejas | Vismaz HDMI ¦ DisplayPort ¦ DVI-D |  |  |  |
|  | |  | Takts frekvence dzinējam | Vismaz 1200 MHz |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | Vismaz DirectX12, OpenGL4.5 |  |  |  |
|  | |  | Takts frekvence atmiņai | Vismaz 6900 MHz |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **76** | | **Datora korpuss 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | savietojams ar pamatplatēm -Formfaktors | Vismaz ATX, mATX |  |  |  |
|  | |  | Materiāls | ne plānāks kā 0.4 mm |  |  |  |
|  | |  | Ārējās 5.25” iekārtu nišas | Vismaz 1 |  |  |  |
|  | |  | iekšējā 2.5” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  | |  | Ārējās 3.5” iekārtu nišas | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Iekšējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  | |  | USB konektori | Vismaz 2 gab USB 3.0, novietoti korpusa priekšā |  |  |  |
|  | |  | Paplašināšanas nišas | Vismaz 6 |  |  |  |
|  | |  | Dzesēšana (ventilatoru vietas) | Vismaz 3 ventilatoru vietas, vismaz viens no tiem 120mm |  |  |  |
|  | |  | Audiokonektori korpusa priekšā I/O | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **77** | | **Datora korpuss 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | Vismaz ATX |  |  |  |
|  | |  | Materiāls | Metāls, ne plānāks kā 0.5 mm |  |  |  |
|  | |  | Ārējās 5.25” iekārtu nišas | Vismaz2 |  |  |  |
|  | |  | Ārējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz1 |  |  |  |
|  | |  | Iekšējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  | |  | USB konektori | Vismaz 2xUSB (vismaz 1 USB 3.0), novietoti korpusa priekšā |  |  |  |
|  | |  | Paplašināšanas nišas | Vismaz 6 |  |  |  |
|  | |  | Dzesēšana (ventilatoru vietas) | Vismaz 3 ventilatoru vietas, vismaz divi 120mm |  |  |  |
|  | |  | Audiokonektori korpusa priekšā I/O | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **78** | | **Datora korpuss 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | Vismaz mATX |  |  |  |
|  | |  | Materiāls | Metāls, ne plānāks kā 0.5 mm |  |  |  |
|  | |  | Ārējās 5.25” iekārtu nišas | Vismaz 3 |  |  |  |
|  | |  | Ārējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz1 |  |  |  |
|  | |  | Iekšējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz 2 |  |  |  |
|  | |  | USB konektori | Vismaz 2xUSB 3.0, novietoti korpusa priekšā |  |  |  |
|  | |  | Paplašināšanas nišas | Vismaz 7 |  |  |  |
|  | |  | Dzesēšana (ventilatoru vietas) | Vismaz 4 ventilatoru vietas, vismaz trīs 120mm |  |  |  |
|  | |  | Audiokonektori korpusa priekšā I/O | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **79** | | **Datora korpuss 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | Vismaz ATX, EATX |  |  |  |
|  | |  | Ārējās 5.25” iekārtu nišas | Vismaz 4 |  |  |  |
|  | |  | Iekšējās 2.5” iekārtu nišas | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Iekšējās 3.5” iekārtu nišas | Vismaz 1 |  |  |  |
|  | |  | USB konektori | Vismaz 2xUSB 3.0, novietoti korpusa priekšā |  |  |  |
|  | |  | Paplašināšanas nišas | Vismaz 6 |  |  |  |
|  | |  | Dzesēšana (ventilatoru vietas) | Vismaz 4 ventilatoru vietas,vismaz divas no tām 120mm |  |  |  |
|  | |  | Audiokonektori korpusa priekšā I/O | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **80** | | **Barošanas bloks 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Jauda | Vismaz 350W |  |  |  |
|  | |  | ATX versija | ATX 12V V2.3 |  |  |  |
|  | |  | Pamatplates barošanas spraudnis | 20+4pin |  |  |  |
|  | |  | Sata konektori | Vismaz 3 |  |  |  |
|  | |  | Pata konektori | Vismaz 2 |  |  |  |
|  | |  | FDD spraudņi | Vismaz 1 |  |  |  |
|  | |  | Ventilatora izmērs | 12cm |  |  |  |
|  | |  | Aizsardzība | Vismaz UVP; OVP; SCP; OPP; AFC |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **81** | | **Barošanas bloks 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Jauda | Vismaz 400W |  |  |  |
|  | |  | ATX versija | ATX 12V V2.3 |  |  |  |
|  | |  | Pamatplates barošanas spraudnis | 20+4pin |  |  |  |
|  | |  | Sata konektori | Vismaz 3 |  |  |  |
|  | |  | Pata konektori | Vismaz 2 |  |  |  |
|  | |  | FDD spraudņi | Vismaz 1 |  |  |  |
|  | |  | Ventilatora izmērs | 12cm |  |  |  |
|  | |  | Trokšņa līmenis | Ne lielāks kā 26 dB |  |  |  |
|  | |  | Marķējums | Vismaz 80 plus |  |  |  |
|  | |  | Aizsardzība | Vismaz OCP, OVP ,SCP |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **82** | | **Barošanas bloks 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Jauda | Vismaz 500W |  |  |  |
|  | |  | ATX versija | ATX 12V V2.3 |  |  |  |
|  | |  | Pamatplates barošanas spraudnis | 20+4pin |  |  |  |
|  | |  | Sata konektori | Vismaz 4 |  |  |  |
|  | |  | Pata konektori | Vismaz 3 |  |  |  |
|  | |  | FDD spraudņi | Vismaz 1 |  |  |  |
|  | |  | Ventilatora izmērs | 12cm |  |  |  |
|  | |  | Trokšņa līmenis | Ne lielāks kā 26 dB |  |  |  |
|  | |  | Marķējums | Vismaz 80 plus |  |  |  |
|  | |  | Aizsardzība | Vismaz OCP, OVP ,SCP |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **83** | | **Barošanas bloks 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Jauda | Vismaz 550W |  |  |  |
|  | |  | ATX versija | ATX 12V V2.3 |  |  |  |
|  | |  | Pamatplates barošanas spraudnis | 24pin |  |  |  |
|  | |  | Sata konektori | Vismaz 5 |  |  |  |
|  | |  | Pata konektori | Vismaz 4 |  |  |  |
|  | |  | FDD spraudņi | Vismaz 1 |  |  |  |
|  | |  | Ventilatora izmērs | 12cm |  |  |  |
|  | |  | Marķējums | Vismaz 80 plus |  |  |  |
|  | |  | Aizsardzība | Vismaz UVP; OVP; SCP; |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **84** | | **DVDRW iekārta 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | 5,25” |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | SATA |  |  |  |
|  | |  | Lasīšanas ātrums | Vismaz 48x (CD) / 16x (DVD) |  |  |  |
|  | |  | Rakstīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD-RW) / 24x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **85** | | **DVDRW iekārta 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Vismaz USB 2.0 |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | Slim |  |  |  |
|  | |  | Lasīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD) / 8x (DVD) |  |  |  |
|  | |  | Rakstīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |  |  |  |
|  | |  | Svars | ne lielāks kā 210g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **86** | | **DVDRW iekārta 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Vismaz USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Formfaktors | Slim |  |  |  |
|  | |  | Lasīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD) / 8x (DVD) |  |  |  |
|  | |  | Rakstīšanas ātrums | Vismaz 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |  |  |  |
|  | |  | Svars | ne lielāks kā 240g |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **87** | | **Karšu lasītājs 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojums ar PC | Vismaz USB 2.0 |  |  |  |
|  | |  | Nolalasāmo karšu veidi | Vismaz CFI/II, memory stick/Pro, MMC, SD card, xD-Picture Card, SDHC, SDXC, microSDHC |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **88** | | **Karšu lasītājs 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojums ar PC | Vismaz USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Nolalasāmo karšu veidi | Vismaz CFI/II, memory stick/Pro, MMC, SD card, SDHC, microSD |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **89** | | **Skaļruņu sistēma 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Audio kanāli | 2 |  |  |  |
|  | |  | Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x2W |  |  |  |
|  | |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 230Hz-20kHz |  |  |  |
|  | |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  | |  | Barošana | USB |  |  |  |
|  | |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **90** | | **Skaļruņu sistēma 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Audio kanāli | 2 |  |  |  |
|  | |  | Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x2W |  |  |  |
|  | |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 100Hz-20kHz |  |  |  |
|  | |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  | |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  | |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **91** | | **Skaļruņu sistēma 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Audio kanāli | 2 |  |  |  |
|  | |  | Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x3.5W |  |  |  |
|  | |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 20Hz-20kHz |  |  |  |
|  | |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  | |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  | |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **92** | | **Skaļruņu sistēma 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Audio kanāli | 2 |  |  |  |
|  | |  | Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x13W |  |  |  |
|  | |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 60Hz-20kHz |  |  |  |
|  | |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  | |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  | |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  | |  | Basa regulācija | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **93** | | **Skaļruņu sistēma 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Audio kanāli | 2.1 |  |  |  |
|  | |  | Satelītu Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x2W |  |  |  |
|  | |  | Basa skaļrunis | Vismaz 5W |  |  |  |
|  | |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 50Hz-18kHz |  |  |  |
|  | |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  | |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  | |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **94** | | **Skaļruņu sistēma 6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Audio kanāli | 2.1 |  |  |  |
|  | |  | Satelītu Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x5W |  |  |  |
|  | |  | Basa skaļrunis | Vismaz 15W |  |  |  |
|  | |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 50Hz-20kHz |  |  |  |
|  | |  | Savienojums | Vismaz 1xaudio (3.5mm) |  |  |  |
|  | |  | Barošana | AC 220V |  |  |  |
|  | |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **95** | | **Skaļruņu sistēma 7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Audio kanāli | 2.1 |  |  |  |
|  | |  | Satelītu Skaļruņu jauda RMS | Vismaz 2x2.5W |  |  |  |
|  | |  | Basa skaļrunis | Vismaz 8W |  |  |  |
|  | |  | Frekvenču diapazons | Vismaz 50Hz-20kHz |  |  |  |
|  | |  | Iebūvētās funkcijas | Vismaz radio |  |  |  |
|  | |  | Barošana | wireless, vismaz blootooth 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Darbības attālums | Vismaz 12m |  |  |  |
|  | |  | Skaļuma regulācija | Ir |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **96** | | **Austiņas ar mikrofonu 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | Binaural |  |  |  |
|  | |  | Frekvence austiņām | Vismaz 30 - 20000 Hz |  |  |  |
|  | |  | Frekvence mikrofonam | Vismaz 100-8000Hz |  |  |  |
|  | |  | Austiņu jutīgums | 115 dB±4 |  |  |  |
|  | |  | Mikrofona jutīgums | -34 dB ± 3 |  |  |  |
|  | |  | Kabelis | 1x3.5 jack, vismaz 1.5m |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **97** | | **Austiņas ar mikrofonu 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | Binaural |  |  |  |
|  | |  | Membrānas diametrs | Vismaz 38mm |  |  |  |
|  | |  | Frekvence austiņām | Vismaz 20 - 20000 Hz |  |  |  |
|  | |  | Frekvence mikrofonam | Vismaz 50-15000Hz |  |  |  |
|  | |  | Austiņu jutīgums | 103dB ±4 |  |  |  |
|  | |  | Mikrofona jutīgums | -520dB ±4 |  |  |  |
|  | |  | Kabelis | 2x3.5 jack, vismaz 1.8m |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **98** | | **Mikrofons 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | novietojams uz galda |  |  |  |
|  | |  | Savienojums | mini-phone 3.5mm |  |  |  |
|  | |  | Frekvence mikrofonam | Vismaz 100 - 15000 Hz |  |  |  |
|  | |  | Mikrofona jutīgums | -55dB ±5 |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **99** | | **Mikrofons 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | portatīvs, stereo |  |  |  |
|  | |  | Savienojums | mini-phone 3.5mm |  |  |  |
|  | |  | Izmērs | Garums - ne lielāks par 3.5cm |  |  |  |
|  | |  | Frekvence mikrofonam | Vismaz 30 - 15000 Hz |  |  |  |
|  | |  | Mikrofona jutīgums | -60dB ±5 |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **100** | | **Datora pele 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojamība | USB, Optiskā |  |  |  |
|  | |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz 800 |  |  |  |
|  | |  | Taustiņi | 2 (un Scroll) |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **101** | | **Datora pele 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojamība | USB, Lāzera |  |  |  |
|  | |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz 800 |  |  |  |
|  | |  | Taustiņi | 2 (un Scroll) |  |  |  |
|  | |  | Vada garums | Vismaz 1.2m |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **102** | | **Datora pele 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojamība | USB, Lāzera |  |  |  |
|  | |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz 1000 |  |  |  |
|  | |  | Taustiņi | 3 (un Scroll), taustiņi nodrošina Scroll (4 virzienos) |  |  |  |
|  | |  | Vada garums | Vismaz 1.8m |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **103** | | **Datora pele 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojamība | Bezvadu, optiskā |  |  |  |
|  | |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz1000 |  |  |  |
|  | |  | Taustiņi | 3 (un Scroll) |  |  |  |
|  | |  | Tehnoloģija | 2.4 GHzv |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **104** | | **Datora pele 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojamība | Bezvadu, optiskā |  |  |  |
|  | |  | IZŠĶIRTSPĒJA (dpi) | Vismaz 1000 |  |  |  |
|  | |  | Taustiņi | 2 (un Scroll) |  |  |  |
|  | |  | Tehnoloģija | 2.4 GHzv |  |  |  |
|  | |  | Wireless uztvērējs | USB, unificēts uztvērējs |  |  |  |
|  | |  | Darbības attālums | Vismaz 23m |  |  |  |
|  | |  | Slēdzis | ON/OFF slēdzis |  |  |  |
|  | |  | Baterija, indikators | 1xAA, ir baterijas indikators |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **105** | | **Klaviatūra 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojamība | USB |  |  |  |
|  | |  | Klaviatūras valoda | English |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **106** | | **Klaviatūra 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojamība | USB |  |  |  |
|  | |  | Krāsa | Pamatkrāsa melna |  |  |  |
|  | |  | Klaviatūras valoda | English |  |  |  |
|  | |  | Novietojums | Iespēja pacelt vertikāli vismaz par 7 grādiem |  |  |  |
|  | |  | Taustiņu izturība | Vismaz 9 miljoni taustiņsitieni |  |  |  |
|  | |  | Vada garums | Vismaz 1.5m |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **107** | | **Klaviatūra 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojamība | USB |  |  |  |
|  | |  | Krāsa | Pamatkrāsa melna |  |  |  |
|  | |  | Klaviatūras valoda | English/RUS |  |  |  |
|  | |  | Novietojums | Iespēja mainīt augstumu vertikāli |  |  |  |
|  | |  | Dizains | Vismaz mitrunizturīga |  |  |  |
|  | |  | Taustiņu izturība | Vismaz 9 miljoni taustiņsitieni |  |  |  |
|  | |  | Vada garums | Vismaz 1.8m |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **108** | | **Klaviatūra 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savienojamība | Bezvadu, 2.4GHz |  |  |  |
|  | |  | Krāsa | Pamatkrāsa melna |  |  |  |
|  | |  | Klaviatūras valoda | English/RUS |  |  |  |
|  | |  | Darbības diapazons | Vismaz 10m |  |  |  |
|  | |  | Ātrās piekļuves  taustiņi | Vismaz 7 (vismaz e-pasts, internets, skaļuma regulēšana) |  |  |  |
|  | |  | Mitrumizturīga | Mitrumizturīga (līdz vismaz 50ml šķidruma) |  |  |  |
|  | |  | Taustiņu izturība | Vismaz 2 miljoni taustiņsitieni/gadā |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **109** | | **Tīkla karte 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Slota savietojamība | 1 x PCI |  |  |  |
|  | |  | Datu pārraides ātrums | 1 Gbps |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | VLAN support, wake on LAN (WOL), full duplex mode |  |  |  |
|  | |  | Atbilstība standartiem | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |  |  |  |
| **110** | | **Tīkla karte 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Slota savietojamība | PCI Express x1 |  |  |  |
|  | |  | Datu pārraides ātrums | 1 Gbps |  |  |  |
|  | |  | Funkcijas | Vismaz Full Duplex flow control (IEEE 802.3x), power saving, Wake-on-LAN, remote wake-up, PCI Message Signaled Interrupt (MSI) |  |  |  |
|  | |  | Atbilstība stabdartiem | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p |  |  |  |
| **111** | | **Tīkla karte 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Datu pārraides formāts | 802.11b, 802.11g, 802.11n |  |  |  |
|  | |  | Slota savietojamība | PCI Express x1 |  |  |  |
|  | |  | Datu pārraides ātrums | 300Mbps |  |  |  |
|  | |  | Tīkla drošība | WPA un WPA2, |  |  |  |
| 64/128-bitu WEP, |  |
| WPS – PIN un PBC |  |
|  | |  | Antena | Ārēja, noņemama |  |  |  |
|  | |  | Antenu skaits | 2 |  |  |  |
|  | |  | antenas virziens | Divpolu |  |  |  |
|  | |  | Pastiprinājuma līmenis | 2 dBi |  |  |  |
| **112** | | **Tīkla karte 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Datu pārraides formāts | 802.11b, 802.11g, 802.11n |  |  |  |
|  | |  | Slota savietojamība | vismaz USB 2.0 |  |  |  |
|  | |  | Datu pārraides ātrums | 300Mbps |  |  |  |
|  | |  | Frekvenču josla | 2.4 GHz |  |  |  |
|  | |  | Tīkla drošība | Vismaz AES, 64/128-bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA2-PSK |  |  |  |
|  | |  | Antena | Ārēja |  |  |  |
|  | |  | Antenu skaits | 2 |  |  |  |
|  | |  | antenas virziens | Dual Omni Directional |  |  |  |
|  | |  | Pastiprinājuma līmenis | 3dBi |  |  |  |
| **113** | | **Tīkla komutators 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz 5 x 10/100 |  |  |  |
|  | |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  | |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 2000 |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **114** | | **Tīkla komutators 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz 8 x 10/100 |  |  |  |
|  | |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  | |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 2000 |  |  |  |
|  | |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity, Power |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **115** | | **Tīkla komutators 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz 16 x 10/100 |  |  |  |
|  | |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  | |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  | |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/speed, Power |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **116** | | **Tīkla komutators 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz 16 x 10/100 |  |  |  |
|  | |  | Veids | Rack Mountable |  |  |  |
|  | |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  | |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/Power |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **117** | | **Tīkla komutators 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz 8 x 10/100/1000 |  |  |  |
|  | |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  | |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  | |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/Speed |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **118** | | **Tīkla komutators 6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz 16 x 10/100/1000 |  |  |  |
|  | |  | Veids | Rack Mountable |  |  |  |
|  | |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  | |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/Power |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **119** | | **Tīkla komutators 7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz 24x 10/100/1000 |  |  |  |
|  | |  | Veids | Rack mountable |  |  |  |
|  | |  | MAC adrešu skaits | Vismaz 8000 |  |  |  |
|  | |  | Indikatori | Vismaz Link/Activity/Power/speed |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **119** | | **Tīkla komutators 7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz 5x 10/100/1000 |  |  |  |
|  | |  | Vismaz SFPx1 |  |  |  |
|  | |  | Vismaz 1 PoE (9-28V) |  |  |  |
|  | |  | Barošana | Vismaz 9-28V |  |  |  |
|  | |  | Papildus OS funkcijas | \* pārvaldīt pāradresāciju no porta uz portu \* pielietot MAC adrešu filtrāciju \* konfigurēt VLAN \* spoguļot trafiku \* pielietot joslas platuma ierobežojumus \* pielāgot dažus MAC un IP virsrakstu laukumus |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz 1x 10/100/1000 |  |  |  |
|  | |  | Vismaz 5x SFP 1.25Gbps |  |  |  |
|  | |  | Vismaz 1x SFP/Ethernet Combo |  |  |  |
|  | |  | Barošana | Vismaz 12-28V |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Ethernet RJ-45 |  |  |  |
|  | |  | Portu skaits | Vismaz8 x 10/100/1000 |  |  |  |
|  | |  | Vismaz 1x SFP |  |  |  |
|  | |  | Vismaz 1 PoE (11-55V) |  |  |  |
|  | |  | Vismaz 2x WiFi (802 b/g/n) |  |  |  |
|  | |  | Barošana | Vismaz 11-55V |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **120** | | **Bezvadu piekļuves punkts 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | 1x 10/100M Ethernet Port (RJ45) |  |  |  |
|  | |  | Datu pārraides formāts | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |  |  |  |
|  | |  | Datu pārsūtīšanas ātrums | 300 Mbps |  |  |  |
|  | |  | Frekvenču josla | 2.4 GHz |  |  |  |
|  | |  | Drošība | vismaz 64/128-bit WEP / WPA / WPA2, WPA2-PSK |  |  |  |
|  | |  | Vadība | vismaz SNMP |  |  |  |
|  | |  | Antena | Ārēja, noņemama |  |  |  |
|  | |  | Antenu skaits | 2 |  |  |  |
|  | |  | antenas virziens | Omni-directional |  |  |  |
|  | |  | Pastiprinājuma līmenis | 4 dBi |  |  |  |
| **121** | | **Barošanas adapteris 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saderīgs | HP 6545b |  |  |  |
|  | |  | Jauda | Vismaz 90W |  |  |  |
| **122** | | **Barošanas adapteris 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saderīgs | ThinkPad T61 |  |  |  |
|  | |  | Jauda | Vismaz 90W |  |  |  |
| **123** | | **Barošanas adapteris 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saderīgs | ThinkPad T60 |  |  |  |
|  | |  | Jauda | Vismaz 80W |  |  |  |
| **124** | | **Barošanas adapteris 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saderīgs | HP Probook 450 |  |  |  |
|  | |  | Jauda | Vismaz 80W |  |  |  |
| **125** | | **Baterija 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saderīgs | Lenovo G550 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 4400 mAh |  |  |  |
| **126** | | **Baterija 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saderīgs | Lenovo T61 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 5200mAh |  |  |  |
| **127** | | **Baterija 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saderīgs | HP 6450b |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 4400 mAh |  |  |  |
| **128** | | **Baterija 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saderīgs | Lenovo T430 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 4400mAh |  |  |  |
| **129** | | **Pārveidotājs-lādētājs** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Ieejošā strāva | strāvas avots AC 100-240 V |  |  |  |
|  | |  | Savienojums | USB |  |  |  |
|  | |  | Izejošā strāva | 5V |  |  |  |
|  | |  | Uzlādes strāva | 1000 mA |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| **130** | | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 6V |  |  |  |
|  | |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 7.0Ah |  |  |  |
|  | |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x35x98 |  |  |  |
|  | |  | Pretestība | ne vairāk kā 12mΩ |  |  |  |
|  | |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  | |  | Dzīves ilgums | Vismaz 6 gadi |  |  |  |
| **131** | | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 6V |  |  |  |
|  | |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 12Ah |  |  |  |
|  | |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x50x95 |  |  |  |
|  | |  | Pretestība | ne vairāk kā 16mΩ |  |  |  |
|  | |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  | |  | Dzīves ilgums | Vismaz 6 gadi |  |  |  |
| **132** | | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  | |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 5Ah |  |  |  |
|  | |  | Izmēri mm (+/- 3) | 90x70x105 |  |  |  |
|  | |  | Pretestība | ne vairāk kā 22mΩ |  |  |  |
|  | |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  | |  | Dzīves ilgums | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **133** | | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  | |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 7Ah |  |  |  |
|  | |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x65x95 |  |  |  |
|  | |  | Pretestība | ne vairāk kā 219mΩ |  |  |  |
|  | |  | Spaile | 187 |  |  |  |
|  | |  | Dzīves ilgums | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **134** | | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  | |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 7Ah |  |  |  |
|  | |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x65x95 |  |  |  |
|  | |  | Pretestība | ne vairāk kā 22mΩ |  |  |  |
|  | |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  | |  | Dzīves ilgums | Vismaz 6 gadi |  |  |  |
| **135** | | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  | |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 12Ah |  |  |  |
|  | |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x100x100 |  |  |  |
|  | |  | Pretestība | ne vairāk kā 20mΩ |  |  |  |
|  | |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  | |  | Dzīves ilgums | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **136** | | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  | |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 12Ah |  |  |  |
|  | |  | Izmēri mm (+/- 3) | 150x100x95 |  |  |  |
|  | |  | Pretestība | ne vairāk kā 33mΩ |  |  |  |
|  | |  | Spaile | 250 |  |  |  |
|  | |  | Dzīves ilgums | Vismaz 6 gadi |  |  |  |
| **137** | | **Nepārtrauktā elektrobarošanas avota baterija 8** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Voltāža | 12V |  |  |  |
|  | |  | Ampērstundas (+/- 0.3) | 18Ah |  |  |  |
|  | |  | Izmēri mm (+/- 3) | 181x77x167mm |  |  |  |
|  | |  | Pretestība | ne vairāk kā 17mΩ |  |  |  |
|  | |  | Spaile | L |  |  |  |
|  | |  | Dzīves ilgums | Vismaz3 gadi |  |  |  |
| **138** | | **Pārveidotājs 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  | |  | Saskarne ar datoru | USB 2.0 |  |  |  |
|  | |  | Iespējas pievienot datoram | Vismaz: |  |  |  |
| • 2.5“ vai 3.5“HDDs |  |
| • IDE, SATA I/II cietos diskus |  |
| • ATA iekārtas (CD-ROM, DVD-ROM) |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **139** | | **Pārveidotājs 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | Desktop |  |  |  |
|  | |  | Saskarne ar datoru | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Iespējas pievienot datoram | Vismaz sekojoši: |  |  |  |
| • 2.5“ vai 3.5“ HDDs |  |
| • SATA III cietos diskus |  |
| •Hard drive, CD drive, DVD drive |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **140** | | **Pārveidotājs 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Konektors A | 1 x USB-A male |  |  |  |
|  | |  | Konektors B | 1xRJ45 female, |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | 10/100 ethernet |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| **141** | | **Pārveidotājs 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Konektors A | 1 x USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Konektors B | 1xRJ45 female, |  |  |  |
|  | |  | Atbalsta | 10/100/1000 ethernet |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| **142** | | **Pārveidotājs 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Konektors A | Scart 21pin male |  |  |  |
|  | |  | Konektors B | VGA 15pin male |  |  |  |
|  | |  | Garums | Vismaz 2m |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| **143** | | **Pārveidotājs 6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Pārejas veids | DVI/VGA adapteris |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | 1 x 29 pin combined DVI - male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | 1 x 15 pin HD D-Sub (HD-15) - female |  |  |  |
|  | |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **144** | | **Pārveidotājs 7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Pārejas veids | DVI/VGA adapteris |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | 1 x 29 pin combined DVI - female |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | 1 x 15 pin HD D-Sub (HD-15) - male |  |  |  |
|  | |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **145** | | **Pārveidotājs 8** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Pārejas veids | DisplayPort/VGA adapteris |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | 1 x 20 pin DisplayPort - male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | 1 x 15 pin HD D-Sub (HD-15) - female |  |  |  |
|  | |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **146** | | **Pārveidotājs 9** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Pārejas veids | DisplayPort/DVI adapteris |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | 1 x 20 pin DisplayPort - male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | 1 x 24+5 pin digital DVI - female |  |  |  |
|  | |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **147** | | **Pārveidotājs 10** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | Video sadalītājs |  |  |  |
|  | |  | Konektors A | 1x HD DB15 Female |  |  |  |
|  | |  | Konektors B | Vismaz 2x HD DB15 Female |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **148** | | **Pārveidotājs 11** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | Video sadalītājs |  |  |  |
|  | |  | Konektors A | 1x HD DB15 Female |  |  |  |
|  | |  | Konektors B | Vismaz 2x HD DB15 Female |  |  |  |
|  | |  | Nodrošina izšķirtspēju | Vismaz 2048 x 1536 |  |  |  |
|  | |  | Signāla attālums | vismaz 70m |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
| **149** | | **Pārveidotājs 12** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | Video sadalītājs |  |  |  |
|  | |  | Konektors A | 1 x 24+5 pin digital DVI - male |  |  |  |
|  | |  | Konektors B | 2 x 24+5 pin digital DVI - female |  |  |  |
|  | |  | Garantija | 1 gads |  |  |  |
| **150** | | **Zibatmiņa 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 16 GB |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **151** | | **Zibatmiņa 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 16 GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana (Mb/sek) | Vismaz 90Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | biezums ne vairāk kā 4.7mm |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **152** | | **Zibatmiņa 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 16 GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 190/25Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **153** | | **Zibatmiņa 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 32 GB |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **154** | | **Zibatmiņa 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 32 GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 190/35Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **155** | | **Zibatmiņa 6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 32 GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 125/35Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Datu drošība | vismaz aizsardzība ar paroli |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **156** | | **Zibatmiņa 7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.1/Usb Type-C |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 32 GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 100/10Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Datu drošība | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **157** | | **Zibatmiņa 8** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 64GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana (Mb/sek) | Vismaz 90Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | biezums ne vairāk kā 4.7mm |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **158** | | **Zibatmiņa 9** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 64GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 180/50 Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **159** | | **Zibatmiņa 10** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 64GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 320/150 Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **160** | | **Zibatmiņa 11** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.1/Usb Type-C |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 64 GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 100/10Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Datu drošība | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **161** | | **Zibatmiņa 12** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 128GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana (Mb/sek) | Vismaz 90Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | biezums ne vairāk kā 4.7mm |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **162** | | **Zibatmiņa 13** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 128GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 180/55 Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **163** | | **Zibatmiņa 14** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 128GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 320/235 Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **164** | | **Zibatmiņa 15** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.1/Usb Type-C |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 128 GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 100/10Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Datu drošība | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **165** | | **Zibatmiņa 16** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 256GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 180/85 Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | Triecienizturīgs, ūdensdrošs |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **166** | | **Zibatmiņa 17** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 256GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 320/235 Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **167** | | **Zibatmiņa 18** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 512GB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 320/235 Mb/s |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **168** | | **Zibatmiņa 19** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Atmiņas veids | Flash |  |  |  |
|  | |  | Moduļa veids | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Kapacitāte | Vismaz 1TB |  |  |  |
|  | |  | Datu lasīšana/rakstīšana (Mb/sek) | Vismaz 280Mb/s(las)/18Mb/sek (rakst) |  |  |  |
|  | |  | Korpuss | nav specificēts |  |  |  |
|  | |  | Garantija | Vismaz 3 gadi |  |  |  |
| **169** | | **USB Kabelis 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  | |  | Garums | 1.8m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips B male |  |  |  |
| **170** | | **USB Kabelis 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  | |  | Garums | 4m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips B male |  |  |  |
| **171** | | **USB Kabelis 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  | |  | Garums | 4m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **172** | | **USB Kabelis 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  | |  | Garums | 15m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **173** | | **USB Kabelis 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB |  |  |  |
|  | |  | Garums | 20m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 480Mbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **174** | | **USB Kabelis 6** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 1.8m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 5 Gbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips B male |  |  |  |
| **175** | | **USB Kabelis 7** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 3m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 5 Gbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips B male |  |  |  |
| **176** | | **USB Kabelis 8** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 5 Gbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **177** | | **USB Kabelis 9** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.0 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 10m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 5 Gbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips A male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips A female |  |  |  |
| **178** | | **USB Kabelis 10** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.1 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 1.8 m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 10 Gbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips A male 2.0 |  |  |  |
| **179** | | **USB Kabelis 11** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.1 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 1.8 m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 10 Gbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips A male 3.0 |  |  |  |
| **180** | | **USB Kabelis 12** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.1 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 1.0 m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 10 Gbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
| **181** | | **USB Kabelis 13** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | USB 3.1 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 2.0 m |  |  |  |
|  | |  | Joslas platums | 10 Gbit/s |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips-C male 3.1 gen2 |  |  |  |
| **182** | | **Video kabelis 14** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | VGA |  |  |  |
|  | |  | Garums | 10m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips HD15 Male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips HD15 Male |  |  |  |
| **183** | | **Video kabelis 15** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | DVI dual link |  |  |  |
|  | |  | Garums | 3m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips DVI (24+1) Male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips DVI (24+1)Male |  |  |  |
| **184** | | **Video kabelis 16** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | DVI dual link |  |  |  |
|  | |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips DVI (24+1) Male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips DVI (24+1)Male |  |  |  |
| **185** | | **Video kabelis 17** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | DVI dual link |  |  |  |
|  | |  | Garums | 10m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips DVI (24+1) Male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips DVI (24+1)Male |  |  |  |
| **186** | | **Video kabelis 18** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | HDMI |  |  |  |
|  | |  | Garums | 3m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips HDMI 19 Male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips HDMI 19 Male |  |  |  |
| **187** | | **Video kabelis 19** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | HDMI |  |  |  |
|  | |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips HDMI 19 Male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips HDMI 19 Male |  |  |  |
| **188** | | **Video kabelis 20** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Displayport |  |  |  |
|  | |  | Garums | 2m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips DP 1.2 Male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips DP 1.2 Male |  |  |  |
| **189** | | **Video kabelis 21** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | Displayport |  |  |  |
|  | |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips DP 1.2 Male |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips DP 1.2 Male |  |  |  |
| **190** | | **UTP kabelis 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | UTP, CAT5E |  |  |  |
|  | |  | Garums | 2m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
| **191** | | **UTP kabelis 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | UTP, CAT5E |  |  |  |
|  | |  | Garums | 5m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
| **192** | | **UTP kabelis 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Saskarne | UTP, CAT5E |  |  |  |
|  | |  | Garums | 10m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Tips RJ45 |  |  |  |
| **193** | | **UTP kabelis 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Garums | vismaz 300 m |  |  |  |
|  | |  | Veids | UTP, CAT5E, AWG24 |  |  |  |
| **194** | | **UTP kabelis 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Garums | vismaz 300 m |  |  |  |
|  | |  | Veids | UTP, CAT6, mīkstais |  |  |  |
| **195** | | **Barošanas kabelis 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Nomināls | 2.5A/250VAC |  |  |  |
|  | |  | Vads | 3x0.75mm2 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 1.8m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | IEC320 C13 female |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | IEC 320 C14 male |  |  |  |
| **196** | | **Barošanas kabelis 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Nomināls | 2.5A/250VAC |  |  |  |
|  | |  | Vads | 3x0.75mm2 |  |  |  |
|  | |  | Garums | 1.8m |  |  |  |
|  | |  | 1.Konektors | IEC320 C13 female |  |  |  |
|  | |  | 2.Konektors | Schuko spraudnis |  |  |  |
| **197** | | **RJ45 spraudnis 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Konektors | RJ45 |  |  |  |
|  | |  | Savietojams | 8P8C |  |  |  |
|  | |  | Lietojamais kabelis | UTP, CAT5E |  |  |  |
|  | |  | Daudzums | Vismaz 100gab iepakojums |  |  |  |
| **198** | | **RJ45 spraudnis 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Konektors | RJ45 |  |  |  |
|  | |  | Savietojams | 8P8C |  |  |  |
|  | |  | Lietojamais kabelis | UTP, CAT6, mīkstajam kabelim |  |  |  |
|  | |  | Daudzums | Vismaz 100gab iepakojums |  |  |  |
| **199** | | **RJ45 uzmava** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Savietojams | RJ45 8P8C |  |  |  |
|  | |  | Daudzums | Vismaz 100gab iepakojums |  |  |  |
| **200** | | **Datora korpusa ventilators 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Paredzēts | korpusam |  |  |  |
|  | |  | Izmērs | 12x12cm |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 850 |  |  |  |
|  | |  | Skaļums | Ne lielāks kā 12dBA |  |  |  |
|  | |  | Gaisa plūsma | Ne mazāka kā 41 CFM |  |  |  |
|  | |  | Materiāls | Plastmasa |  |  |  |
|  | |  | Garantija | 2 gadi |  |  |  |
| **201** | | **Datora korpusa ventilators 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Paredzēts | korpusam |  |  |  |
|  | |  | Izmērs | 8x8cm |  |  |  |
|  | |  | RPM | Vismaz 1800 |  |  |  |
|  | |  | Skaļums | Ne lielāks kā 27dBA |  |  |  |
|  | |  | Gaisa plūsma | Ne mazāka kā 23 CFM |  |  |  |
|  | |  | Materiāls | Plastmasa |  |  |  |
|  | |  | Garantija | 2 gadi |  |  |  |
| **202** | | **Optiskie nesēji 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | CD-R, 52x |  |  |  |
|  | |  | Ietilpība | vismaz 700 MB, bez vāciņiem |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | 50 gab |  |  |  |
| **203** | | **Optiskie nesēji 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | CD-RW, 12x |  |  |  |
|  | |  | Ietilpība | vismaz 700 MB, slim jewel case |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | 10 gab |  |  |  |
| **204** | | **Optiskie nesēji 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | DVD+R , 16x |  |  |  |
|  | |  | Ietilpība | vismaz 4.7GB MB, slim jewel case |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | 10 gab |  |  |  |
| **205** | | **Optisko nesēju iepakojums 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Veids | papīra aploksne |  |  |  |
|  | |  |  | ar apaļu caurspīdīgu lodziņu |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | 100 gab |  |  |  |
| **206** | | **Instrumentu komplekts 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Paredzēts | augstas precizitātes skrūvgriežu komplekts portatīvo datoru un planšetdatoru remontam |  |  |  |
|  | |  | Komplektā | vismaz T4, T5, T6 |  |  |  |
|  | |  |  | krustiņskrūvgriezis vismaz 2.0 mm, 1.2 mm |  |  |  |
|  | |  |  | zvaizgznesveida skrūvgriezis vismaz 0.8 mm |  |  |  |
| **207** | | **Tīrīšanas līdzeklis 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Paredzēts | Vismaz Ekrānam, datora korpusam |  |  |  |
|  | |  |  | mitras salvetes ar dezinficējošu un antistatisku efektu |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | vismaz 100 gab |  |  |  |
| **208** | | **Tīrīšanas līdzeklis 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Paredzēts | Vismaz Ekrānam, datora korpusam |  |  |  |
|  | |  |  | sausas neplūksnojošas salvetes |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | vismaz 100 gab |  |  |  |
| **209** | | **Tīrīšanas līdzeklis 3** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Paredzēts | Vismaz Ekrānam, datora korpusam |  |  |  |
|  | |  |  | izsmidzināms līdzeklis, antistatisks |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | vismaz 250ml |  |  |  |
| **210** | | **Tīrīšanas līdzeklis 4** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Paredzēts | Netīrumu noņemšanai no tehnikas |  |  |  |
|  | |  |  | Putojošs līdzelis, aerosols |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | vismaz 400ml |  |  |  |
| **211** | | **Tīrīšanas līdzeklis 5** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | Saspiests gaiss baloniņā |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | vismaz 400ml |  |  |  |
| **212** | | **Termopasta veids 1** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | Šļircveidīgs |  |  |  |
|  | |  | Svars | 10g |  |  |  |
|  | |  | Min Temperatūra | 30 °C |  |  |  |
|  | |  | MaxTemperatūra | 170 °C |  |  |  |
| **213** | | **Termopasta veids 2** |  |  |  |  |  |
|  | |  | Iepakojums | Pudelīte ar otiņu |  |  |  |
|  | |  | Svars | 3 g |  |  |  |
|  | |  | Min Temperatūra | -40 °C |  |  |  |
|  | |  | MaxTemperatūra | 140 °C |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |
| **Kopā:** | | | | | |
|  |  | | | | | |  |
| **PVN:** | | | | | |
|  |  | | | | | |  |
| **KOPĀ ar PVN:** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Pilnvarotās personas vārds, uzvārds** |  |
| **Pilnvarotās personas amats:** |  |
| **Pilnvarotās personas paraksts:** |  |

Z.v.

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)